**巴中市疾病预防控制中心实验室专用UPS电源设备应急采购项目报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 15KVA UPS电源 | UPS类型：在线式Castle系列  额定功率：15KVA  输入电压范围：210-475VV  输入频率范围：46-64Hz；50/60Hz | 1台 |  | 延时1.5小时以上，自动稳压，对照实时显示输出电流、电压； |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |

联系人： 联系电话：